**Postup pro nahrání češtiny do monitoru DPM-D277TMW**

1. Rozbalte DPM-D277TMW-cestina.zip do rootu SD karty:

Např:

USB Disk (E:)/Dx471\_FwUpdate

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

2. Vložte SD kartu s touto složkou do DPM-D277TM a klikněte na "Settings" 🡪 "General" 🡪"SD Card" 🡪 "Firmware update".